Comune di Augusta (SR)	
Provincia	
Siracusa	

		

		

		
	E L E N C O   P R E Z Z I	

		

		

OGGETTO	Riqualificazione dei locali della ex Plastjonica siti in c/da Balate da adibire a uffici comunali.	

		

		
COMMITTENTE	Comune di Augusta	

	

		

		

		
		Dott. Ing. Alfio Torrisi	

 

 	Pag. 1 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	Voci Finite senza Analisi  (Progetto Originario) 	 	 	
 	 	 	 	 	
1 	21.1.6 	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni
in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione
dell’eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno
spessore di cm. 2, nonché l’onere per il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 	 	 	
 	 	EURO DIECI/60 	€/metro 	10,60 	
 	 	 	quadrato 	 	
2 	21.1.17 	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, telai, ecc. compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 	 	 	
 	 	EURO QUATTORDICI/20 	€/metro 	14,20 	
 	 	 	quadrato 	 	
3 	21.1.25 	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 	 	 	
 	 	EURO VENTI/50 	€/cadauno 	20,50 	
 	 	 	 	 	
4 	21.1.4 	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm compreso gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore 	 	 	
 	 	EURO ZERO/97 	€/mq*cm 	0,97 	
 	 	 	 	 	
5 	3.1.1.1 	Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato, confezionato con cemento tipo R 325 con dosatura non inferiore a 150 kg per m3 d’impasto eseguito a qualsiasi profondità o altezza, compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m.3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’amministrazione), il perfetto costipamento, ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, escluse solo le casseforme.
Rck = 5 N/mm2 	 	 	
 	 	EURO CENTOQUINDICI/20 	€/metro cubo 	115,20 	
 	 	 	 	 	
6 	5.12.1 	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, con classe di resistenza C16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all'interno degli edifici; 	 	 	
 	 	EURO DICIASSETTE/80 	€/metro 	17,80 	
 	 	 	quadrato 	 	
7 	5.17.2 	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro.
Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore 120-150 mm3, durezza superficiale pari a 7-9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 	 	 	

 	Pag. 2 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	51094.
E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
per piastrelle 30x30 cm s= 8,5 mm 	 	 	
 	 	EURO CINQUANTA/20 	€/metro 	50,20 	
 	 	 	quadrato 	 	
8 	10.10. 	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO DUE/47 	€/metro 	2,47 	
 	 	 	 	 	
9 	12.4.2 	Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 - 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte. 	 	 	
 	 	EURO SEI/03 	€/metro 	6,03 	
 	 	 	 	 	
10 	2.2.1.1 	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d’altezza, la formazione degli architravi per i vani porta e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. .
dello spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP 	 	 	
 	 	EURO VENTISEI/60 	€/metro 	26,60 	
 	 	 	quadrato 	 	
11 	15.4.2 	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).
Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI 9183.
- per punto di scarico 	 	 	
 	 	EURO OTTANTATRE/40 	€/cadauno 	83,40 	
 	 	 	 	 	
12 	9.1.1 	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150-200 kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 	 	 	
 	 	EURO VENTI/10 	€/metro 	20,10 	
 	 	 	quadrato 	 	
13 	9.1.4 	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm.), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 	 	 	
 	 	EURO DODICI/60 	€/metro 	12,60 	
 	 	 	quadrato 	 	
14 	N.P. 12
C.S. 	Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli 600x600 mm in fibbra minerale, lana di roccia o cartongesso, dello spessore minimo di mm 15 costituiti da impasi opportunamente rinforzati con fibre o similari, posti in opera su idonea struttura in profilati di acciaio zincato preverniciato appesa per mezzo di tirantini in cavetti d'acciaio, da agganciare alle sovrastanti strutture mediante tiranti e filo di ferro zincato dello spessore di 1,4 mm, compresa la struttura del controsoffitto, i pannelli con superficie prefinita a vista microforara del colore a scelta della D.L., il tutto marcato CE, REI 120 (come da certificazioni da consegnare alla D.L.), nonché i ponti di servizio sino a qualsiasi altezza, gli sfridi e quanto altro occorre per consegnare la 	 	 	

 	Pag. 3 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	superficie completa a perfetta regola dell'arte. 	 	 	
 	 	EURO TRENTAQUATTRO/20 	€/metro 	34,20 	
 	 	 	quadrato 	 	
15 	11.1.1 	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt. d’altezza e quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO CINQUE/48 	€/metro 	5,48 	
 	 	 	quadrato 	 	
16 	N.P.1 	Rimontaggio previa revisione di porte interne in microlaminato (precedentemente accantonate) compreso la eventuale fornitura e posa in opera, previa sostituzione, delle maniglie e serrature. Nonchè quant'altro occorrente per dare l'opera finita ed a perfetta regola dell'arte. 	 	 	
 	 	EURO SESSANTADUE 	€/cadauno 	62,00 	
 	 	 	 	 	
17 	N.P.2 	Fornitura e posa in opera di porte con superficie in microlaminato (laminatino) dello stesso colore di quelle presistenti o altri a scelta della D.L., con telaio e coprifili tondeggianti. Il tutto compreso di controtelaio ancorato nelle murature, maniglie, serratura ed accessori, nonchè quant'altro occorrente per dare l'opera finita ed a perfetta regola dell'arte. La porta avrà le seguenti caratteristiche tecniche: - Falso telaio in abete grezzo; - Stipiti bombati in listellare di abete e MDF doppia anima da mm 40 nobilitato in laminato color legno o RAL con guarnizioni; - Mostrine MDF bombate con aletta da 25 mm nobilitati in laminatino color legno; - Pannello porta costituito da telaio perimetrale in legno abete giuntato essiccato con rinforzi serratura, nido d'ape in cartoncino resinato con cella da 22 mm, supporto in MDF da 3,5 mm, nobilitazione in laminato plastico color legno, bordi nobilitati su tre lati anche superiormente. Spessore pannello 44 mm, serratura del tipo patent o similare, maniglia in alluminio color bronzo o similare. 	 	 	
 	 	EURO CENTOCINQUANTASETTE/68 	€/metro 	157,68 	
 	 	 	quadrato 	 	
18 	N.P. 15.3.3 	Fornitura e collocazione di  WC attrezzato  per disabili a norma con cassetta di scarico incorporato e pulsante pneumatico di scarico manuale, comprensivo di copri wc, allacciamento alle linee principali degli impianti  ed ai punti idrici di adduzione, di scarico e di ventilazione, già predisposti, i rosoni, i tubi flessibili, i passanti di chiusura, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO CINQUECENTOCINQUANTAOTTO/89 	€/cadauno 	558,89 	
 	 	 	 	 	
19 	N.P. 15.3.4 	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto miscelatore a leva clinica, e mensola sotto lavabo, sifone flessibile.Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i flessibili, i rosoni, i passantini di arresto sotto lavabo, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 	 	 	
 	 	EURO QUATTROCENTONOVANTATRE/34 	€/cadauno 	493,34 	
 	 	 	 	 	
20 	15.1.5 	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore in ottone cromato, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, e quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO TRECENTOQUATTORDICI/50 	€/cadauno 	314,50 	
 	 	 	 	 	
21 	15.1.8 	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 	 	 	

 	Pag. 4 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l’allacciamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, e quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. 	 	 	
 	 	EURO DUECENTOQUARANTATRE/30 	€/cadauno 	243,30 	
 	 	 	 	 	
22 	15.4.1.2 	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua:
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm 	 	 	
 	 	EURO SESSANTATRE/40 	€/cadauno 	63,40 	
 	 	 	 	 	
23 	5.9 	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO CINQUANTA/70 	€/metro 	50,70 	
 	 	 	quadrato 	 	
24 	N.P.
8.1.10.1 	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), sezione mm 45 ÷ 100, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto; il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni:classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 8A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U compresa fra 3,5 e 5,2 W/(m2°K) calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione indicati per ogni tipologia di serramento; cassonetto in lamiera d'acciaio preverniciata; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m2); comando dello schermo con cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono compresi la fornitura e posa in opera dei vetro camere antinfortunistiche, gli imbotte in lamiera d'acciaio zincato preverniciato  avvolgente i quattro bordi dell'apertura finestrata (spessore minimo della lamiera d'acciaio acciaio 8/10mm),
- Superficie minima di misurazione m2 0,70 per singolo battente o anta anche scorrevole.
A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): 	 	 	
 	 	EURO TRECENTOCINQUANTATRE/32 	€/metro 	353,32 	
 	 	 	quadrato 	 	
25 	N.P.
INGRESSI 	Realizzazione dei nuovi ingresso ed uscita emergenza, attraverso il taglio delle murature e ripristini vari, la fornitura e posa in opera dei portoncini in alluminio in profilati della sez. minima di 60 mm del colore a scelta della D.L. compreso telai, vetri (vetrocamera) antinfortunistici del tipo opaco e/o satinato e/o colorato, serrature, compreso opere murarie, soglie e stipiti in marmo del tipo botticino o similari a scelta della D.L. da 3 cm e quant'altro occorrente per dare l'opera finita  e completa a perfetta regola dell'arte. Per portoncini aventi misure minime di passaggio 120x240 cm 	 	 	
 	 	EURO SETTECENTOQUARANTA/32 	€/cadauno 	740,32 	

 	Pag. 5 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
26 	N.P. 	Fornitura e posa in opera di maniglione 	 	 	
 	MANIGLI 	EURO DUECENTOVENTINOVE/30 	€/cadauno 	229,30 	
 	 	 	 	 	
27 	14.1.3.2 	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale  termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili  conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K,apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm2 	 	 	
 	 	EURO TRENTAOTTO/50 	€/cadauno 	38,50 	
 	 	 	 	 	
28 	14.1.5.1 	Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di comando di serie civile modulare, da installare entro  cassetta porta frutto esistente, conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K per collegamento fino alla cassetta di  derivazione del locale entro tubazione esistente, collegamento ai circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mm2 	 	 	
 	 	EURO DIECI/60 	€/cadauno 	10,60 	
 	 	 	 	 	
29 	14.1.11.2 	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 4,0 mm2 	 	 	
 	 	EURO CINQUANTAUNO/20 	€/cadauno 	51,20 	
 	 	 	 	 	
30 	14.1.13 	Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, da installare in cassetta porta frutto esistente, cavo tipo N07V-K di sezione 2,5 mm² per collegamento fino alla dorsale, entro tubazione esistente, morsetti, collegamenti elettrici e accessori incluso ogni altro onere ed accessorio. 	 	 	
 	 	EURO SEDICI 	€/cadauno 	16,00 	
 	 	 	 	 	
31 	14.1.18 	Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, costituita da tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia ed ogni altro onere. 	 	 	
 	 	EURO VENTIUNO/80 	€/cadauno 	21,80 	
 	 	 	 	 	
32 	14.1.19 	Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese telefoniche e canalizzazione sotto traccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente 	 	 	

 	Pag. 6 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio, fino all'armadietto di distribuzione telefonica posto ad una distanza non superiore ai 10 m, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO SESSANTADUE/40 	€/cadauno 	62,40 	
 	 	 	 	 	
33 	14.3.1.2 	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere.
Diametro esterno 25,0 mm2 	 	 	
 	 	EURO QUATTRO/60 	€/metro 	4,60 	
 	 	 	 	 	
34 	14.3.3.5 	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 10,0 mm2 	 	 	
 	 	EURO TRE/32 	€/metro 	3,32 	
 	 	 	 	 	
35 	14.3.3.4 	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 6,0 mm2 	 	 	
 	 	EURO DUE/25 	€/metro 	2,25 	
 	 	 	 	 	
36 	14.3.3.6 	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 16,0 mm2 	 	 	
 	 	EURO QUATTRO/52 	€/metro 	4,52 	
 	 	 	 	 	
37 	14.3.7.2 	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli accessori di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere.
Dimensione 150x110x70 mm 	 	 	
 	 	EURO DODICI/50 	€/cadauno 	12,50 	
 	 	 	 	 	
38 	14.4.1.6 	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera.Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio.
Dimensione 36 moduli DIN 	 	 	
 	 	EURO CENTOVENTIUNO/10 	€/cadauno 	121,10 	
 	 	 	 	 	
39 	14.4.4.1 	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello 	 	 	

 	Pag. 7 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.
1P+N In da 6 a 32 A 	 	 	
 	 	EURO QUARANTASEI/60 	€/cadauno 	46,60 	
 	 	 	 	 	
40 	14.4.7.1 	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.
1P+N In da 6 a 32 A 	 	 	
 	 	EURO CENTODUE/70 	€/cadauno 	102,70 	
 	 	 	 	 	
41 	14.5.5.7 	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampade FL 4x18 W 	 	 	
 	 	EURO CENTOQUARANTASETTE/50 	€/cadauno 	147,50 	
 	 	 	 	 	
42 	14.5.8.3 	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento.Apparecchio idoneo per il funzionamento "Sempre Acceso (S.A.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FLC 18 W 	 	 	
 	 	EURO CENTOQUARANTACINQUE/10 	€/cadauno 	145,10 	
 	 	 	 	 	
43 	23.1.1.10 	Ponteggio mobile per altezze non superiori a m 7,00 realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, con tutti gli oneri di cui alla voce 7.2.2 compreso il primo piazzamento. Il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all’interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., (escluse le nuove costruzioni) nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento.
- per ogni m3 per tutta la durata dei lavori 	 	 	
 	 	EURO QUATTORDICI/90 	€/metro cubo 	14,90 	
 	 	 	 	 	
44 	23.1.1.11 	Per ogni spostamento,pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 	 	 	
 	 	EURO UNDICI/10 	€/cadauno 	11,10 	
 	 	 	 	 	
45 	11.2.1 	Tinteggiatura per esterni con pittura di finitura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO UNDICI 	€/metro 	11,00 	
 	 	 	quadrato 	 	

 	Pag. 8 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
46 	2.1.11.1 	Muratura a cassa vuota costituita da una parete esterna in laterizi forati da 12 cm e da una parete interna di laterizi forati da 8 cm, posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo R 325, compreso sulla faccia interna della parete esterna uno strato uniforme di rinzaffo in malta cementizia dosata con 400 kg di cemento, per uno spessore complessivo di muratura compreso tra 25 e 40 cm, compresa la formazione di mazzette, stipi, sguinci e parapetti, l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP 	 	 	
 	 	EURO CINQUANTANOVE/70 	€/metro 	59,70 	
 	 	 	quadrato 	 	
47 	21.9.8 	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO SETTE/97 	€/metro 	7,97 	
 	 	 	quadrato 	 	
48 	5.16.1 	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte.
Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s= 9 mm 	 	 	
 	 	EURO QUINDICI/70 	€/metro 	15,70 	
 	 	 	 	 	
49 	9.1.8 	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm.) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO VENTIDUE/30 	€/metro 	22,30 	
 	 	 	quadrato 	 	
50 	21.1.11 	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 	 	 	
 	 	EURO DIECI/50 	€/metro 	10,50 	
 	 	 	quadrato 	 	
51 	21.1.1 	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 	 	 	
 	 	EURO TRECENTOQUATTORDICI/30 	€/metro cubo 	314,30 	
 	 	 	 	 	
52 	14.5.1.2 	Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FLC 2x18 W 	 	 	
 	 	EURO SESSANTASETTE 	€/cadauno 	67,00 	
 	 	 	 	 	
53 	21.1.26 	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 	 	 	

 	Pag. 9 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo 	 	 	
 	 	EURO VENTIQUATTRO/70 	€/metro cubo 	24,70 	
 	 	 	 	 	
54 	A.N. 1 OP. 	Operaio comune 	 	 	
 	COMUNE 	EURO VENTISETTE/16 	€/ora 	27,16 	
 	 	 	 	 	
55 	A.N.2 OP. 	Operaio qualificato 	 	 	
 	QUALIFIC 	EURO TRENTA/13 	€/ora 	30,13 	
 	 	 	 	 	
56 	A.N.3 OP. 	Operaio Specializzato 	 	 	
 	SPECIALI 	EURO TRENTADUE/29 	€/ora 	32,29 	
 	 	 	 	 	
57 	N.P. 3 	Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio per l'impianto elettrico, posto all'interno di una custodia di color rosso con vetrino trasparente a rompere con grado di protezione minimo IP 55. Compreso cartellonistica di individuazione, bobina di sgancio, linee elettriche,quadretto, opere murarie, e quant'altro occorre per dare l'opera funzionante ed a perfetta regola dell'arte. 	 	 	
 	 	EURO DUECENTONOVANTA/31 	€/cadauno 	290,31 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	Pag. 10 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	Oneri Sicurezza  (Progetto Originario) 	 	 	
 	 	 	 	 	
58 	14.1.1.2 	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm2 	 	 	
 	 	EURO VENTICINQUE/80 	€/cadauno 	25,80 	
 	 	 	 	 	
59 	N.P. 04
PAVIMEN 	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in parquet del tipo laminato avente spessore minimo 8mm del tipo AC 4 e IC2 (idoneo per uffici, sale d'attesa, commerciale soggetto a carichi medi, ecc.), posato col sistema flottante o ad incollare. Compreso di tappetino termoisolante con freno vapore, accessori, profili, battiscopa e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. Nei colori a scelta della D.L. 	 	 	
 	 	EURO TRENTACINQUE/48 	€/metro 	35,48 	
 	 	 	quadrato 	 	
60 	N.P.05 	Lavori occorrenti per posa in opera (rimontaggio) infisso monoblocco proveniente dalle precedenti dismissioni, collocazione da effettuarsi previo pulizia e revisione dello stesso e quant'altro occorrente per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO CENTOCINQUANTACINQUE/28 	€/cadauno 	155,28 	
 	 	 	 	 	
61 	N.P. DEM.
CONTROS 	Demolizione di controsoffitto di qualsiasi natura (anche in cemento armato), compreso la rimozione dell'orditura di sostegno. A qualsiasi altezza, compreso i ponteggi occorrenti e quant'altro occorrente per opere di ripristino e finitura correlate. 	 	 	
 	 	EURO VENTIDUE 	€/metro 	22,00 	
 	 	 	quadrato 	 	
62 	10.1.1 	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:

- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR
Botticino, travertino e simili 	 	 	
 	 	EURO NOVANTASEI/50 	€/metro 	96,50 	
 	 	 	quadrato 	 	
63 	14.1.8 	Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei contatti 16 A, entro cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi già predisposti.Inclusa la minuteria ed ogni altro onere. 	 	 	
 	 	EURO DODICI/20 	€/cadauno 	12,20 	
 	 	 	 	 	
64 	23.3.2.2 	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
2) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 	 	 	
 	 	EURO SESSANTAUNO/40 	€/cadauno 	61,40 	
 	 	 	 	 	
65 	23.3.7.2 	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 	 	 	

 	Pag. 11 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine
di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento afine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm).
Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d
(m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
2) cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10. 	 	 	
 	 	EURO SETTE/81 	€/cadauno 	7,81 	
 	 	 	 	 	
66 	23.5.1.1 	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche;
l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro.
Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
1) da kg 6 classe 34A 233BC 	 	 	
 	 	EURO CINQUANTASEI/30 	€/cadauno 	56,30 	
 	 	 	 	 	
67 	23.6.1 	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e
usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 	 	 	
 	 	EURO CINQUE/70 	€/cadauno 	5,70 	
 	 	 	 	 	
68 	23.6.2 	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino),
della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e
usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 	 	 	
 	 	EURO QUINDICI/90 	€/cadauno 	15,90 	
 	 	 	 	 	
69 	23.6.5 	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2
(polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per
la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 	 	 	
 	 	EURO DUE/10 	€/cadauno 	2,10 	
 	 	 	 	 	
70 	23.6.14 	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori, la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal piano di Sicurezza e Coordinamento. 	 	 	
 	 	EURO QUINDICI/90 	€/cadauno 	15,90 	
 	 	 	 	 	
71 	23.6.7 	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli
strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore
di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 	 	 	

 	Pag. 12 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	Costo di utilizzo al paio. 	 	 	
 	 	EURO TRE/60 	€/cadauno 	3,60 	
 	 	 	 	 	
72 	N.P.
COLONN 	Realizzazione di condotte di adduzione acqua e di scarico fognario occorrenti per la realizzazione del nuovo servizio igienico dipendenti. Lavori consistenti nel taglio delle murature e massetti, scavi e demolizioni varie, fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC del diametro minimo di 160mm per lo scarico e tubi in multistrato coibentato del diametro minimo da 25mm per l'adduzione. Compreso raccordi e pezzi speciali, opere murarie e ripristini vari per dare l'opera finita ed a perfetta regola dell'arte. 	 	 	
 	 	EURO MILLECINQUECENTOSESSANTACINQUE/13 	€/cadauno 	1.565,13 	
 	 	 	 	 	
73 	N.P.
SCALD. 	Fornitura e posa in opera di scaldaacqua elettrico da litri 80 compresa la realizzazione delle linee elettriche ed il loro cablaggio con fornitura e posa in opera di idoneo quadretto con interruttore differenziale magnetotermico, nonchè quant'altro occorrente per dare l'intera opera completa e funzionante a perfetta regola dell'arte. 	 	 	
 	 	EURO QUATTROCENTOTRENTA 	€/cadauno 	430,00 	

 	 	 	 	 	
 	 		Augusta (SR) lì 13/04/2015 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	 								IL PROGETTISTA